Příloha č. 1

**Specifikace**

**„Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace Hrubšice“**

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava betonové dešťové kanalizace DN 800. Oprava bude provedena zatažením nového plastového potrubí DN 600. Je uvažováno, že budou provedeny tři pracovní jámy včetně vybourání původní betonové stoky a tyto jámy budou sloužit pro nasunutí nového potrubí. Výplň prostoru mezi novým a starým potrubím bude provedena cementopopílkovou suspenzí.

Zhotovitel před zahájením prací seznámí vlastníky pozemku s harmonogramem a postupem prací a zajistí písemný souhlas se vstupem na pozemek. Všechny pozemky budou po provedení opravy kanalizace uvedeny do původního stavu.

Stavba bude probíhat v blízkosti komunikací, pokud to bude situace vyžadovat, zajistí zhotovitel dopravní značení.

Více viz. příloha č. 6 – Soupis prací a Příloha č. 7 – situace.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, normami a vyhláškami.

Nabídka bude obsahovat cenu pro kompletní dílo. Uchazeč doplní cenu do krycího listu (příloha č. 3) a soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 6).

Všechny ceny budou uvedeny bez DPH a s DPH.

V nabídce musí být obsaženy veškeré náklady na zajištění veškerých rizik s akcí souvisejících.